|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 1** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R1-R4 | 201.0.1.0/24 | - | Eth0 | D |
| R1-R2 | 201.0.2.0./24 | - | Eth1 | D |
| R1-R11 | 201.0.0.0/24 | - | Eth2 | D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 3** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R3-R4 | 10.6.7.128/30 | - | Eth0 | D |
| R3-R2 | 10.6.0.0./23 | - | Eth1 | D |
| R3-SW2 | 10.6.7.0/25 | - | Eth2 | D |
| R3-R9 | 10.6.2.0/23 | 10.6.7.4/25 | Eth2 | I |
| R3-R7 | 10.6.6.0/24 | 10.6.7.3/25 | Eth2 | I |
| R3-R5 | 10.6.4.0/23 | 10.6.7.2/25 | Eth2 | I |
| R3-R2 | 201.0.2.0/24 | 10.6.7.129/30 | Eth1 | I |
| R3-R4 | Default | 10.6.7.129/30 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 2** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R2-R1 | 201.0.2.0/24 | - | Eth0 | D |
| R1-R2 | 201.6.0.0./23 | - | Eth1 | D |
| R2-R3 | 10.6.7.0/25 | 10.6.0.4/23 | Eth1 | I |
| R2-R1 | Default | 201.0.2.1/24 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 5** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R2-SW2-R3 | 10.6.7.0/25 | - | Eth0 | D |
| R5-R6 | 10.6.5.64/30 | - | Eth1 | D |
| R5-SW4 | 10.6.5.32/27 | - | Eth2 | D |
| R5-SW3 | 10.6.5.0/27 | - | Eth3 | D |
| R5-R6 | 10.6.4.0/24 | 10.6.5.66/30 | Eth1 | I |
| R5-R7 | 10.6.6.0/24 | 10.6.7.3/25 | Eth0 | I |
| R5-R9 | 10.6.2.0/23 | 10.6.7.4/25 | Eth0 | I |
| R5-SW2-R3 | Default | 10.6.7.1/25 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 4** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R4-R1 | 201.0.1.0/24 | - | Eth0 | D |
| R4-R3 | 10.6.7.128./30 | - | Eth1 | D |
| R4-R3 | 10.6.7.0/25 | 10.6.7.130/30 | Eth1 | I |
| R4-R1 | Default | 201.0.1.1/24 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 6** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R6-R5 | 10.6.5.64/30 | - | Eth0 | D |
| R6-PC3 | 10.6.4.0/25 | - | Eth1 | D |
| R6-PC4 | 10.6.4.128/25 | - | Eth2 | D |
| R6-R5 | Default | 10.6.5.65/30 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 7** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R7-SW2-R3 | 10.6.7.0/25 | - | Eth0 | D |
| R7-SW5 | 10.6.6.192/28 | - | Eth1 | D |
| R7-R8 | 10.6.6.208/30 | - | Eth2 | D |
| R7-SW6 | 10.6.6.128/26 | - | Eth3 | D |
| R7-R5 | 10.6.4.0/23 | 10.6.7.2/25 | Eth0 | I |
| R7-R9 | 10.6.2.0/23 | 10.6.7.4/25 | Eth0 | I |
| R7-R8 | 10.6.6.0/25 | 10.6.6.210/30 | Eth2 | I |
| R7-SW2-R3 | Default | 10.6.7.1/25 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 8** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R8-R7 | 10.6.6.208/30 | - | Eth0 | D |
| R8-PC6 | 10.6.6.0/25 | . | Eth1 | D |
| R8-R7 | Default | 10.6.6.209/30 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 9** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R9-SW2-R3 | 10.6.7.0/25 | - | Eth0 | D |
| R9-SW7 | 10.6.3.128/26 | - | Eth1 | D |
| R9-R10 | 10.6.3.192/30 | - | Eth2 | D |
| R9-R7 | 10.6.6.0/24 | 10.6.7.3/25 | Eth0 | I |
| R9-R5 | 10.6.4.0/23 | 10.6.7.2/25 | Eth0 | I |
| R9-R10 | 10.6.2.0/24 | 10.6.3.194/30 | Eth2 | I |
| R9-R10 | 10.6.3.0/25 | 10.6.3.194/30 | Eth2 | I |
| R9-SW2-R3 | Default | 10.6.7.1/25 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 10** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R10-R9 | 10.6.3.192/30 | - | Eth0 | D |
| R10-PC10 | 10.6.2.0/25 | - | Eth1 | D |
| R10-PC11 | 10.6.2.128/25 | - | Eth2 | D |
| R10-PC12 | 10.6.3.0/25 | - | Eth3 | D |
| R10-R9 | Default | 10.6.3.193/30 | Eth0 | I |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Router 11** | | | | |
| **Nombre de la Red** | **Red destino** | **Siguiente router** | **Interfaz** | **D/I** |
| R11-R1 | 201.0.0.0/24 | - | Eth0 | D |
| R11-Casa | 192.168.10.0/24 | - | Eth0 | D |
| R11-R1 | Default | 201.0.0.1/24 | Eth1 | I |